= DG9OBU: Kernel-Interface nun fuer 2.2er und 2.4er Kernel

= DG9OBU: IPR-Automatik

= Bei DAMA zusaetzliche Sendepause alle ca. 30s

= L4:
  - Zielknoten des Circuits wird als Call gespeichert, nicht mehr als
    Eintrag der Nodesliste
  - itol3 nun ohne Prioritaet (wurde sowieso nicht tatsaechlich verwendet)

= Hostmode: Anzeige bei "ESC Y" korrigiert - der eigentliche Fehler, dass
  numhsts manchmal <0 wird, ist damit nicht beseitigt!
