Aenderungen 179mh05 -> 179mh06:
-------------------------------

* Linux: der Routenlerner das ax25ip hatte ein Problem mit der Default-Route, was das
  Lernen von neuen Verbindungen blockieren konnte.

* Linux: Konsolen- und Socketbehandlung modifiziert:
  Wenn TNN im Hintergrund gestartet wird, fuehrt eine geschlossene Konsole oder
  ein geschlossener Socket beim Schliessen des TTY nun nicht mehr dazu, dass
  100% CPU gezogen werden.
  
  Einmal als geschlossen bzw. fehlerhaft erkannte TTY werden nicht neu verbunden,
  abgebrochene Sockets werden fuer eine neue Verbindung wiederhergestellt.

* Linux: neuer Kommandozeilenschalter "-v" fuer ausfuehrlichere Startmeldungen.
         (nur bei Problemen interessant, nicht fuer den Regelbetrieb)

* Linux: kleinere Aufraeumarbeiten und Sicherheitspruefungen von Systemaufrufen hinzugefuegt.

* Linux/MIPS: PACSAT und einige x86-spezifische Sachen werden nicht mehr mit compiliert
