= MH zeigt bei gehoerten Stationen die EAX.25 verwenden dies hinter dem
  Rufzeichen an

= kleine Aenderungen von Bernd DG8BR an l3vc.c.

= AX25IP-Routen konnten doppelt eingetragen werden, jetzt werden Routen
  fuer ein Call das schon in der Liste steht nicht mehr angenommen,
  der Eintrag muss zuerst geloescht werden. Es erfolgt eine Meckermeldung.
  