* Diese Version wurde nie veroeffentlicht, sie enthielt nur Veraenderungen,
  um unter AX25IP mehrere Ports zu ermoeglichen. Dies wird benoetigt, um
  auf Knoten mit Internetlinks mehrere Verbindungen in Mode N oder N- zu
  ermoeglichen. Um der Verlinkung via Internet keinen weiteren Vorschub
  zu leisten, wurde die Ergebnisse nicht in den Code uebernommen.
  
  Funktionieren tut das oben beschriebene dennoch in der nicht veroeffent-
  lichten pre6. Teilweise Anpassungen sind noch notwendig, werden aber
  nicht weiter verfolgt.
