= IPA-Befehl modifiziert, Angabe der Subnetz-Bits jetzt moeglich.
  Es findet KEINE UEBERPRUEFUNG statt ob das Subnetz zur IP passt,
  also selber ausrechnen ! (soll spaeter mal anders werden)
  Bsp: IPA 44.130.13.100/32

= Meldung der eigenen IP und Subnetz-Bits per INP an andere Nodes
= bei "SP" (SaveParam) Speicherung der eigene IP jetzt auch mit den
  Subnetz-Bits

