= EAX.25: Keine Auswertung des EAX-Flags im Frame bei eingehenden Connects
          mehr, die Umschaltung erfolgt nun nur noch bei Empfang von SABME.

= EAX.25: Neues Monitorformat bei I-Frames

= Fixes von DL1XAO an MHeard, Port und L7 eingearbeitet

= Externe Programme dem Paket hinzugefuegt, Copyrights aktualisiert

= Aenderungen am externen Programm pfhadd wegen Compilermeldung ueber
  unklare Schleife
