Uebersicht zur MSG-Hilfe :                                                3.04
-------------------------
(MS)G S <ZIELCALL/GRUPPE> <#lifetime> <text>   sendet MSG
(MS)G R <call> <nummer>                        liest MSG
(MS)G L                                        listet MSGs
(MS)G E                                        loescht MSGs
(MS)G G <gruppe>                               listet Gruppen
(MS)G V                                        zeigt Version



Detaillierte Hilfe zu MSG :
---------------------------

(MS)G S <ZIELCALL/GRUPPE> #<lifetime> <text>
     Zum Erstellen einer Digimail (MSG) :

     Der Message-Befehl ermoeglicht es, einem Benutzer des Knotens eine kurze
     (!) Nachricht in den CTEXT zu schreiben. Beim naechsten Connect wird
     diese Zeile dann bei Ihm im CTEXT erscheinen. Statt des Zielcalls kann
     auch eine Zielgruppe angegeben werden. Diese ist eine Art Verteiler-
     liste. Jedes Mitglied der Zielgruppe bekommt eine Kopie der Nachricht.

     Die Lifetime kann, muss aber nicht, angegeben werden. Sie kann von #1 =
     einem Tag bis #30 = dreissig Tage angegeben werden. Wird keine Lifetime
     angegeben, so wird sie auf default = 7 Tage  gesetzt. Das taegliche
     Herabsetzen der Lifetime geschieht im Digi. Ist die  Lifetime abgelaufen
     und der Adressat ist nicht der Absender, bekommt der Absender seine MSG
     mit einer Default-Lifetime von 7 Tagen zurueck. Nach dieser Zeit wird 
     die MSG endgueltig geloescht.

     Abhaengig davon, ob das System mit einer Festplatte oder einer RAMDISK
     arbeitet, kann die Nachricht bei Absturz oder Reset verloren gehen.

     Beispiel: MSG S DL9GYA #10 Roland, bitte connecte mich, wenn Du zurueck
     bist!

               MSG S SYSOP Link nach ..... defekt?!

     Letzteres wuerde die Nachricht an die OM's der Gruppe SYSOP weiter-
     leiten.
     Die Definition einer neuen Gruppe geschieht nur durch die Sysops. Bitte
     danach fragen.

(MS)G R
     Liest die eigenen MSG's aus.

(MS)G R <call>
     Liest die an <call> gerichteten MSG's aus.

(MS)G R <call> 1 oder 1-3
     Zusaetzlich kann  noch eine  Numerierung mit  angegeben werden. Also
     lesen der MSG 1 oder MSG 1-3.

(MS)G L
     Listet die eigenen Header auf.

(MS)G E
     Dieser Befehl loescht alle eigenen Digimail-Nachrichten.

(MS)G E 1-2
     Dieser Befehl loescht Nr. 1-2 der eigenen Digimail-Nachrichten. Es muss
     mindestens eine Zahl angegeben werden.

(MS)G E 1- <call>
     Dieser Befehl loescht alle eigenen Digimail-Nachrichten die an <call>
     geschickt wurden.

(MS)G G
     zeigt alle vorhandenen Verteiler-Gruppen mit Call's an.

(MS)G G <gruppe>
     zeigt nur die Call's in der <gruppe> an

     Neue Gruppen koennen nur vom Sysop angelegt werden!

(MS)G V
     Gibt Versionsnummer und -Datum aus.
